Curiosity Rover

Pelanggan Office 365 dapat menambahkan model 3D ke dokumen dan memutar sudutnya untuk memperlihatkan tampilan yang tepat. Jika tidak memiliki langganan, dokumen hanya akan memperlihatkan tampilan tunggal.

Templat ini menyertakan contoh tampilan berbagai sisi untuk model 3D yang sama. Coba sesuaikan tampilannya atau tambahkan model baru. Pelajari caranya.

2011

Diluncurkan pada tahun 2011 sebagai bagian dari Misi Laboratorium Sains Mars NASA, Curiosity adalah kendaraan riset paling canggih yang pernah dikirim ke Mars	Tujuan Curiosity di Mars adalah mencari tahu apakah planet tersebut pernah memiliki kondisi lingkungan yang sesuai untuk mendukung bentuk kehidupan kecil seperti mikroba. Di awal misinya, perlengkapan ilmiah Curiosity rover menemukan bukti mineral dan kimia yang mendukung teori bahwa kehidupan dapat bertahan di planet Mars di samping kondisinya yang keras.

Perkenalkan Curiosity

Curiosity diluncurkan dari Cape Canaveral pada 26 November 2011 di pesawat ruang angkasa MSL. Tujuan: Aeolis Palus dalam Kawah Gale di Mars. Tujuannya adalah untuk menyelidiki iklim dan geologi Mars. Data lalu dikirim kembali ke Bumi untuk dianalisis oleh tim MSL.

Ukuran

Rover berukuran kira-kira sebesar mobil kecil. Panjangnya 3 meter (tidak termasuk lengan), lebar 2,7 meter dan tinggi 2,2 meter.

Jangkauan Lengan

2,2 meter

Berat

2.000 pon

Fitur

Lab geologi, kamera, suspensi rocker-bogie, laser pelebur batu, generator termoelektrik dan dua komputer di pesawat

Lengan robot futuristik Curiosity
Lengan Curiosity Lengan Robotiknya kokoh dan dapat bergerak ke arah mana saja. Lengan tersebut digunakan sebagai tempat bagi instrumen yang bertugas untuk penyelidikan geologi. Lengan robotiknya yang dapat diperpanjang memiliki 3 sendi: bahu, siku, dan pergelangan tangan, layaknya manusia. Kontrol lengan yang luar biasa memungkinkan rover meletakkan instrumen persis di area yang diperlukan untuk bekerja. Instrumen ini lalu menganalisis komposisi elemen batu dan tanah serta mengambil gambar mikroskopisnya.	TANGAN CURIOSITY Lima perangkat terpasang pada struktur kubah yang terletak di ujung lengannya. Pencitra Lensa Tangan Mars (MAHLI) adalah salah satunya, plus Spektrometer Sinar-X Partkel Alfa (APXS). Keduanya dikenal sebagai instrumen kontak atau in-situ. Tiga perangkat lain yang ada pada struktur tersebut digunakan untuk mendapatkan sampel dan untuk tujuan persiapan sampel.

MARS HAND LENS IMAGER
MAHLI

Misi utama MAHLI adalah membantu anggota tim riset Laboratorium Sains Mars mempelajari riwayat geologis lanskap Mars.

Para ilmuwan dapat melihat mineral, tekstur, dan struktur dalam batuan Mars, serta lapisan permukaan puing batu dan debu dari dekat menggunakan Pencitra Lensa Tangan Mars, yang juga dikenal sebagai “MAHLI”. Lensa tangannya dapat mengatur fokus sendiri dan mengambil foto yang berwarna untuk benda berukuran hingga sekecil 12,5 mikrometer (lebih kecil dari diameter rambut manusia) dengan kamera yang lebarnya hanya sekitar 1,5 inci. MAHLI dapat bekerja pada siang dan malam hari karena memiliki sumber cahaya putih dan sumber sinar ultraviolet yang mirip dengan cahaya senter dan cahaya dari lampu berjemur. Ilmuwan menggunakan sinar ultraviolet untuk menghasilkan fluoresensi, yang memungkinkan mereka mengetahui bahwa lanskap di Mars dibentuk oleh air dengan memperlihatkan adanya mineral karbonat dan evaporit di planet tersebut.

CHEMCAM ChemCam dilengkapi dengan laser canggih di pesawatnya yang menembakkan serangkaian getaran untuk menguapkan batu dan tanah pada permukaan Mars. Uap tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan susunan elemennya. Rover menggunakan spektrograf yang mengukur susunan hasil plasma untuk membaca cahaya dan memberikan detail tentang mineral dalam batuan. Dengan mengetahui atom yang ada dalam batu tersebut, ilmuwan dapat menentukan apakah terdapat aluminium, tembaga atau basal. Rata-rata, tim ChemCam mengestimasikan hingga 12 bacaan komposisi setiap harinya untuk analisis ilmiah. Lasernya juga menggunakan laser untuk membersihkan permukaan pada batuan, sebelum menggunakan kamera jarak jauhnya untuk mengambil gambar fitur geologis secara mendetail.

Spesifikasi Rover	MASSA 2,2 m mm 2,7m 3m Total 8.463 pon (3.893 kilogram) pada saat peluncuran, terdiri dari rover, sistem penurunan / pendaratan, dan bahan bakar. MUATAN SAINS Muatan sains: 165 pon (75 kilogram) dalam 10 instrumen: Spektrometer Sinar-X Partikel Alfa, Kimia dan Kamera, Kimia dan Mineralogi, Albedo Dinamis Neutron, Pencitra Pendaratan Mars, Pencitra Lensa Tangan Mars, Kamera Mast, Detektor Penilaian Radiasi, Stasiun Pemantauan Lingkungan Rover, dan Analisis Sampel di Mars

Mars Science Laboratory memiliki enam roda yang bergerak secara individu.
RODA CURIOSITY Di atas adalah model salah satu roda penerbangan rover, dari enam roda. Diameter rodanya adalah 50 cm dengan lebar 40 cm, dan “tapak”nya dipenuhi pola chevron berjajar agar tidak tergelincir. Rodanya dibuat dari satu blok aluminium.	POLA TAPAK CHEVRON Curiosity sesaat terjebak dalam pasir di permukaan Mars.