Ansprüche

1.	Wirbelrohrabscheider (5) mit einem Innenradius ra, wobei der Wirbelrohrabscheider (5) eine Einlauföffnung (3) aufweist, die eine Einlaufbreite b aufweist, wobei gilt b=Sb*ra, wobei Sb mindestens 0,41 und höchstens 0,6 beträgt; wobei der Wirbelrohrabscheider ferner ein Tauchrohr (6) umfasst, das einen Innenradius ri und eine Höhe hi aufweist und wobei gilt hi=Shi*ri, dadurch gekennzeichnet, dass Shi mindestens 0,8 und höchstens 1,2 beträgt.

2.	Wirbelrohrabscheider (5) nach Anspruch 1, wobei gilt ra=Sra x ri, dadurch gekennzeichnet, dass Sra mindestens 1,8 und höchstens 2,2 beträgt.

3.	Wirbelrohrabscheider (5) nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Tauchrohr (6) eine Höhe hi aufweist und wobei gilt hi=Shi x ri, dadurch gekennzeichnet, dass Shi mindestens 0,8 und höchstens 7 beträgt.

4.	Wirbelrohrabscheider (5) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei gilt b=Sb x ra, dadurch gekennzeichnet, dass Sb mindestens 0,41 und höchstens 0,6 beträgt.

5.	Wirbelrohrabscheider (5) nach einem der vorherigen Ansprüche, der eine Einlauföffnung (3) mit der Einlaufhöhe a aufweist, wobei gilt a= ri² x Sa x π/b, dadurch gekennzeichnet, dass Sa mindestens 0,2 und höchstens 0,7 beträgt.

6.	Wirbelrohrabscheider (5) nach einem der vorherigen Ansprüche, der eine Einlauföffnung (3) mit der Einlauffläche Fe und eine Querschnittsfläche des Tauchrohrs (6) Fi besitzt, wobei gilt Fe = SF x Fi, dadurch gekennzeichnet, dass SF mindestens 0,2 und höchstens 0,7 beträgt.

7.	Wirbelrohrabscheider (5) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei gilt b=Sb*ra, dadurch gekennzeichnet, dass Sb mindestens 0,41 und höchstens 0,6 beträgt.

8.	Wirbelrohrabscheider (5) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Einlauföffnung (3) eine Einlaufhöhe a aufweist, wobei gilt a= ri² x Sa x π/b, dadurch gekennzeichnet, dass Sa mindestens 0,2 und höchstens 0,7 beträgt.

9.	Wirbelrohrabscheider (5) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Einlauföffnung (3) eine Einlauffläche Fe und das Tauchrohr (6) eine Querschnittsfläche Fi besitzt, wobei gilt Fe = SF x Fi, dadurch gekennzeichnet, dass SF mindestens 0,2 und höchstens 0,7 beträgt.

10.	Wirbelrohrabscheider (5) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Einlauföffnung (3) eine Einlaufhöhe a aufweist und wobei gilt a= ri² x Sa x π/b, dadurch gekennzeichnet, dass Sa mindestens 0,2 und höchstens 0,7 beträgt.

11.	Wirbelrohrabscheider (5) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Einlauföffnung (3) eine Einlauffläche Fe und das Tauchrohr (6) eine Querschnittsfläche Fi besitzt, wobei gilt Fe = SF x Fi, dadurch gekennzeichnet, dass SF mindestens 0,2 und höchstens 0,7 beträgt.

12.	Wirbelrohrabscheider (5), wobei die Einlauföffnung (3) eine Einlaufhöhe a aufweist, wobei gilt a= ri² x Sa x π/b, dadurch gekennzeichnet, dass Sa mindestens 0,2 und höchstens 0,6 beträgt.

13.	Wirbelrohrabscheider (5) nach Anspruch 12, wobei das Tauchrohr (6) eine Querschnittsfläche Fi besitzt und die Einlauföffnung (3) eine Einlauffläche Fe aufweist, wobei gilt Fe = SF x Fi, dadurch gekennzeichnet, dass SF mindestens 0,2 und höchstens 0,7 beträgt.

14.	Wirbelrohrabscheider (5), wobei das Tauchrohr (6) eine Querschnittsfläche Fi besitzt und die Einlauföffnung (3) eine Einlauffläche Fe aufweist, wobei gilt Fe = SF x Fi, dadurch gekennzeichnet, dass SF mindestens 0,2 und höchstens 0,6 beträgt.

15.	Wirbelrohrabscheider (5) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Wirbelrohrabscheider (5) in seinem Innenraum (4) ein Luftführungsmittel (9) aufweist.

16.	Wirbelrohrabscheider (5) nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Luftführungsmittel (9) ein flächenartiges Element (10) umfasst.

17.	Wirbelrohrabscheider (5) nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Luftführungsmittel (9) einen Apexkegel umfasst.

18.	Staubsauger (16) mit einem Wirbelrohrabscheider (5) nach einem der vorherigen Ansprüche. 

19.	Verwendung eines Wirbelrohrabscheiders (5) nach einem der Ansprüche 1 bis 17 in einem Staubsauger (16).