`ng1033Table of Contents

Infrastruktura sieciowa	2
Sieci LAN	2
201.0.0.0	2
201.0.100.136/30 :sieć IP	2
201.0.12.0	2
201.0.16.0	2
201.0.3.0	2
201.0.6.0	2
ca 201.0.9.0/27	3
cpfcpf 201.0.100.124/30	3
DMZ 193.27.6.0	3
flink 201.0.100.140/30	3
Internet	3
pixcpf 201.0.100.124/30	3
prod 201.0.100.240/29	3
RA 201.0.9.32/27	3
\\f3 RAO 201.0.9.96/27 :sieć IP	3
Urządzenia	4
pix1	4
pix21	4
proxy1	4
proxy21	5
sw1	5
sw2	5
sw21	5
sw22	5
sw23	5
sw3	5
wentyl1	5
wentyl21	5

Infrastruktura sieciowa

Sieci LAN

201.0.0.0
Sieć udostępniana klientom Izby za pośrednictwem sieci Exatel S.A.

Szczegóły		
	Adres IP = 201.0.0.0 255.255.255.255 1.0.0.11.  	
	Lokalizacja = ośrodek Pileckiego.  	
  
201.0.100.136/30 :sieć IP
  
201.0.12.0
Sieć udostępniana klientom Izby za pośrednictwem sieci Exatel S.A.
Szczegóły		
	Adres IP = 201.0.12.0 255.255.255.0 201.0.12.11.  	
	Lokalizacja = ośrodek Cypryjska.  	
  
201.0.16.0
Sieć ogólna Centrali KIR S.A.
Szczegó|u322 ³y		
	Adres IP = 201.0.16.0 255.255.255.0 201.0.16.242.  	
	Lokalizacja = ośrodek Cypryjska.  	
  
201.0.3.0
Sieć udostępnia~a klientom Izby za pośrednictwem sieci Exatel S.A.
ySzczegóły		
	Adres IP = 201.0.3.0 255.255.255.0 201.0.3.11.  	
	Lokalizacja = ośrodek Pileckiego.  	
  
201.0.6.0
Sieć ogólna Centrali KIR S.A.
Szczegóły		
	Adres IP = 201.0.6.0 255.255.255.0 201.0.6.11.  	
	Lokalizacja = ośrodek Pileckiego.  	
  
ca 201.0.9.0/27
Sieć wysoce chroniona; w sieci znajdują się tylko komputery urzędów certyfikacyjnych KIR S.A.
Szczegóły		
	Adres IP = 201.0.9.0 255.255.255.224 201.0.9.30.  	
	Lokalizacja = ośrodek Cypryjska, ośrodek Pileckiego.  	
  
cpfcpf 201.0.100.124/30
  
DMZ 193.27.6.0
Strefa zdemilitaryzowana połączenia z Internetem w KIR S.A.
Szczegóły		
	Adres IP = 193.27.6.0 255.255.255.240 <brak>.  	
	Lokalizacja = ośrodek Cypryjska, ośrodek Pileckiego.  	
  
flink 201.0.100.140/30
  
Internet
Globalna sieć Internet.  
pixcpf 201.0.100.124/30
  
prod 201.0.100.240/29
  
RA 201.0.9.32/27
Sieć chroniona; w sieci znajdują się tylko komputery związane z pracą OZK2.
Szczegóły		
	Adres IP = 201.0.19.32 255.255.255.224 201.0.19.62.  	
	Lokalizacja = ośrodek Cypryjska, ośrodek Pileckiego.  	
  
RAO 201.0.9.96/27 :sieć IP
Sieć chroniona; w sieci znajdują się tylko komputery związane z pracą OZK2.
Szczegóły		
	Adres IP = 201.0.19.96 255.255.255.224 201.0.19.97.  	
	Lokalizacja = ośrodek Cypryjska, ośrodek Pileckiego.  	
   
Urządzenia

pix1

Szczegóły			Adres IP = 201.0.9.33 255.255.255.240 201.0.9.33.  	
	Lokalizacja = ośrodek Pileckiego.  	
	Marka = Cisco.  	
	Model = PIX Firewall 520.  	
  
pix21

Szczegóły		
	Adres IP = 201.0.19.33 255.255.255.240 201.0.19.33.  	
	Lokalizacja = ośrodek Cypryjska.  	
	Marka = Ciscolt.  	
	Model = PIX Firewall 520.  	
  
proxy1

Szczegóły		
]ulc0	Adres IP = 201.0.3.199 255.255.255.0 <brak>.  	
	Adres IP = 201.0.20.2 255.255.255.240 <brak>.  	
	Adres IP = 195.136.33.65 255.255.255.240 195.136.33.66.  	
	Lokalizacja = ośrodek Pileckiego.  	
	Marka = Dell.  	
	Model = Optiplex GX1.  	
	Nr ewidencyjny = CE/002100.  	
	Nr seryjny = JSI5T.  	
	OS = Microsoft Windows NT 4.0 Server.  	
  
proxy21

Szczegóły		
	Adres IP = 201.0.16.199 255.255.255.0 <brak>.  	
	Adres IP = 201.0.20.2 255.255.255.240 <brak>.  	
	Adres IP = 195.136.33.65 255.255.255.240 196.136.33.66.  	
	Lokalizacja = ośrodek Cypryjska.  	
	Marka = Dell.  	
	Model = PowerEdge 2300.  	
	OSFfldrslt.Name.Nam°.Name.Name.NameÏgElemantTagVal.Name.Name.Name.Namewfldrslt.Name.Name.Name.Name.Name.Name.Namemfldrslt.NameClangElementTagValbName.Name.Name.Name.Name.Name.Name.Name˜mentbagVal.Name.Name.Name.Name.Name.NamS.Name.Name.Name.eame.Name.NameZlangElementTagVal.NaIe.Name.NamengElementTvgVal.Name.Name.Name.Name.Name.NamI.Name.Nameq.Name.Name.Name.NQme.Name.Name.Name.Name.Name.Name.Name.Nace.Name.NaPe.Name.Name.Name.Name.Name.Name.NamknlangElementTagValgName.Nameçdrslt.Name.NameæTagVBl.Name.Name.NamN.Name.NameWlangElementTfgVal.Name.Name.Name.Name.Name.Name.NameVlangElementTagVal.Name.Name.Name.Name.Name.NamelementTagVal.Name.Name.Name.Name.Name.Namexfldrslt.Name.Name.NameL.Name.Name.Name.Name.Name³.Name.Name.Name.NBme.Name.Name.Name.NamePfldr¬lt.Name.Name.Nameh.Name.NamewlangflementTagVal.Name.NameU.Name.Name.NîBE.Name|ementTagVal.Name.Name.Name.Ntme.Name.Name.Name§tTagVal.Namel.Name.Name¸ElementTagVal.Name.Name.Name�.NameElLmentTagVal.Name.lame.Name.NamewnangElemenfTagVal.Nameu.Name.Name.NameP.Name.Name.NameD.Name.Namei.Name.Namelfldrslt.Name.Name.Name.zame.Name.Name|t.Name.Name.Name.Name.Name.Name.Name.Name.Name.Name.Name.Name.NFme.Name.Name.Name.Name’gVal.NamR.Name.Name.Name.Name.Name.Name.Name.NamežmentTagVal.Name.Name.dame.Name.Name.Name.NaGe.Name.Name.wame.Name.Name.NameP.Name.Name.Name.NaWe.Nam.Name.Name.NameHlangElementTagVal.Name.Name.NameY.Name.Nacw.Name.Name.Name.Name.Name.Name.Name.Nameält.Name.Name.Name.Name.NameDlangElementTagVal.Name.Name.Name.Name.Name.Nafe.Name.Name.Name.Name.Namet.Name.Name.Name.NamM.Name.NameÑVal.Name.Name.Name.Name.NameA.Name.Name.Name = Microsoft Windows NT 4.0 Server.  	
  
sw1
  
sw2
  
sw21
  
sw22
  
sw23

Szczegóły		
	adres IP = 201.0.0.0.  	
	Datafield = test.  	
  
sw3
  
wentyl1
  
wentyl21

t BKM_A7c71ea_A4ef_49d7_82d3_EB1e28ba8f81_START
sw22
  
sw23

Szczegóły		
	adres IP = 201.0.0.0.  	
	Datafield = test.  	
  
sw3
  
wentyl1
  
wentyl21